**FORMULÁRIO DE PRODUTOS**

**Produto:** VALMAX REMOVEDOR (removedor de ceras acrílicas e seladores interno e externo)

**Descrição:** Produto formulado com alta eficiência para remoção de ceras impermeabilizantes, e seladores de pisos institucionais. Desenvolvido para uso em áreas internas e externas. Excelente penetração das camadas formadas por ceras, acabamentos e seladores, dissolvendo-os com facilidades, deixando a superfície isenta de sujidades para uma nova aplicação de ceras e seladores. Podendo ser utilizado em pisos em gerais como: pedras naturais, concretos, cimento polido, cerâmicas, porcelanato, granilite, granito natural, mármore, entre outros.

**Modo de uso:** É necessário que seja realizada uma limpeza previa com o auxílio de uma vassoura ou pano, para que a superfície esteja totalmente limpa (isenta de poeira, areia, ou qualquer outra sujidade), para obter uma melhor ação do produto. Deve-se diluir 1L do produto para até 2L de água (limpeza pesada) ou 1L para até 4L de água (limpeza leve), aplicar no local desejado, esfregar, aguardar de 5 a 10 minutos, e enxaguar para retirar todo o produto e seus resíduos. Dependendo da quantidade de camadas impermeabilizadas e da porosidade da superfície, será necessário repetir o processo com intervalos de 20 min entre as aplicações, para alcançar uma remoção por completa. Recomenda-se esfregar o produto com o uso de uma vassoura, escova, enceradeira industrial e etc.

**Rendimento:** Possui um rendimento de 20 a 40 por litro.

**Indicação:** Uso em pisos institucionais (restaurantes, supermercados, shoppings, clubes, escolas, hotéis, condomínios, prédios comerciais, indústrias diversas e etc).

**Armazenamento:** Armazenar o produto na embalagem original, fechada, sem exposição constante a luz solar e calor, para conservação da qualidade do material. Com validade de 24 meses (2 anos)

**Texto destaque:** Possui como destaque em seu rotulo: “Antes de usar, leia as instruções de rotulo”, “Fácil Aplicação”, “Remoção completa”, “Precauções/advertências”, “Alto rendimento”.

**Precauções/advertências:** Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Pode provocar reações alérgicas, irritações na pele e oculares. Não ingerir, Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Recomenda-se o uso de luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular ou facial. Lave as mão cuidadosamente após manuseio. Produto pronto uso, não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto armazenado em sua embalagem original. Não reutiliza a embalagem vazia para outros fins. Não armazene próximo a alimentos.

**Primeiro socorros:** Em caso de contato com olhos ou pele, leve imediatamente com água corrente, em caso de ingestão, não provoque vomito e consulto imediatamente o centro de intoxicações(0800-0148110) ou o médico, levando o rotulo do produto.

**Características Fisico-Quimicas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propriedades** | |
| **Cor** | Branco |
| **Odor** | Característico |
| **Estado físico** | Líquido leitoso |
| **Composição** | Butil glicol, alcalinizantes, emulsificantes, neutralizante, conservante e veículo. |
| **Ativo** | Butil glicol |
| **pH** | 11,5 ± 0,5 |
| **Densidade** | 0.98882 ± 0,0002 [g/] |

**Ficha Técnica (1 página):**

**FISPQ (8 páginas):**

**Testes elaborados:**

**Resultado dos testes:**