**FORMULÁRIO DE PRODUTOS**

**Produto:** VALMAX SELADOR ACRÍLICO INTERNO (selador para pisos porosos internos)

**Descrição:** Produto formulado à base de água, com alta performance no processo de nivelamento de superfícies para a impermeabilização com os produtos Valmax cera acrílica TM / HS / UHS. Desenvolvido para áreas de baixo, médio e elevado tráfego, de áreas internas. Possui Excelente resistência, prepara o piso para um acabamento acrílico aumentando o rendimento e qualidade no tratamento do piso, e reduz o número de camadas necessárias na aplicação da cera impermeabilizante. Podendo ser utilizado em pisos porosos como: pedras naturais, concretos, cimento polido, cerâmicas, granilites, granito natural, mármore entre outros. Oferece boa aderência inclusive em pisos de baixa porosidade.

**Modo de uso:** É necessário que a superfície esteja totalmente limpa, isenta de poeira, areia, ou qualquer outra sujidade, para obter uma melhor fixação do produto. Aplique o Valmax selador interno no piso, dependendo do grau de absorção de cada piso, aplicar até no máximo 3 camadas, com intervalos de 20 a 30 min entre as aplicações, para obter um melhor resultado.

**Rendimento:** Possui um rendimento de 40 a 60 por litro.

**Indicação:** Uso em pisos institucionais (restaurantes, supermercados, shoppings, clubes, escolas, hotéis, condomínios, prédios comerciais, indústrias diversas, cozinhas industriais e etc).

**Armazenamento:** Armazenar o produto na embalagem original, fechada, sem exposição constante a luz solar e calor, para conservação da qualidade do material. Com validade de 24 meses (2 anos)

**Texto destaque:** Possui como distaque em seu rotulo: “Antes de usar, leia as instruções de rotulo”, “Resistente a trafego Elevado”, “Aplicar ate no máximo 3 camadas”, “Fácil Aplicação”, “Brilho Intenso”, “Precauções/advertências”, “Alto rendimento”.


**Precauções/advertências:** Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. Pode provocar reações alérgicas, irritações na pele e oculares. Não ingerir, Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Recomenda-se o uso de luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular ou facial. Lave as mão cuidadosamente após manuseio. Produto pronto uso, não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto armazenado em sua embalagem original. Não reutiliza a embalagem vazia para outros fins. Não armazene próximo a alimentos.

**Primeiro socorros:** Em caso de contato com olhos ou pele, leve imediatamente com água corrente, em caso de ingestão, não provoque vomito e consulto imediatamente o centro de intoxicações(0800-0148110) ou o médico, levando o rotulo do produto.


**Características Fisico-Quimicas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Propriedades** | |
| **Cor** | Branco |
| **Odor** | Característico de cera acrílica |
| **Estado físico** | Líquido leitoso |
| **Composição** | Polímero Acrílico, agentes formadores de filmes, emulsificantes, agente de polimento, atenuador de espuma, conservante e veículo. |
| **Ativo** | Polímero Acrílico |
| **pH** | 9,0 ± 0,5 |
| **Densidade** | 0.99482 ± 0,0002 [g/] |

**Ficha Técnica (1 página):**



**FISPQ (8 páginas):**

****

**Testes elaborados:**

**Resultado dos testes:**